|  |  |
| --- | --- |
| 1. Торговое наименование | Огнетушитель ОУ-1 ИНЕЙ |
| 2. Ранг модельного очага | 13В, С, Е |
| 3. Преимущество | **ВСЕПОГОДНЫЙ** - может храниться  и применяться в уличных условиях круглогодично при температуре от -40 до +50 °С.  **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ:**  **-** предназначен для тушения электрооборудования находящегося под напряжением до 1 000 В  - Переносные огнетушители ИНЕЙ изготавливают с применением надежного запорно-пускового устройства, изготовленного методом горячей штамповки из латуни.  - Огнетушители ИНЕЙ производятся из баллонов производства Первоуральского Новотрубного завода, отличающиеся повышенной надежностью и стенкой из большей толщины металла, соответствующими ГОСТ 949, сертифицированными на соответствие Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»  **-** Все огнетушители ИНЕЙ заряжены диоксидом углерода (углекислотой) с гарантированной точкой росы ниже минус 50оС и имеют температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 50оС, что подтверждено протоколом испытаний аккредитованной лаборатории.  **-** упакованы в качественный пятислойный картон (до 10кг углекислоты включительно)  Огнетушители ИНЕЙ НИКОГДА не имеют проблем с соответствием по заявленному и фактическому весу, потому, что на запорно-пусковом устройстве всегда выбит не формальный, а фактический вес пустого огнетушителя (фактическая конструкционная масса).  **На раструбе в районе выходного сечения** нанесена маркировка, с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен.  **На запорно-пусковом устройстве** указана масса огнетушителя без заряда.  **На баллон** [**нанесена маркировка**](http://ptc01.ru/our_listings/markirovka-ballonov-ognetushiteley/) в виде четких и нестираемых надписей: Товарный знак изготовителя;Наименование баллона, Заводской номер баллона; Месяц, год выпуска баллона и год его переосвидетельствования; Рабочее и пробное давление баллона; Масса и объем баллона. Так же баллон огнетушителя маркируется знаком ЕАС.  **Баллон имеет сертификат на соответствие ТР ТС 032/2013.** |
| 4. Технические характеристики | Ранг модельного очага (огнетушащая способность)  13В  Масса огнетушащего вещества, кг  1-0,05  Габаритные размеры (высота, диаметр корпуса), мм, не более  490х115  Диапазон температуры эксплуатации, ° С  от -40 до +50  Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20 ° С  5,8  Продолжительность подачи огнетушащего вещества,с, не менее  6  Масса, кг,не более  5 |
| 5. Гарантийный срок | 4 года что в 2 раза выше предусмотренной по ГОСТ. |
| 6. Перезарядка огнетушителей | через 5 лет  срок проверки параметров ОТВ путем взвешивания- 1 раз в год |
| 7. С этим товаром приобретают | Кронштейн транспортный КТР-1 (для ОП-1, ОУ-1)  Кронштейн транспортный КТХ-1+ МИГ (для ОУ-1) |