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ВНИМАНИЕ!  Запрещается  клеймить  ствол  ударным  способом!

1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

1.1 Настоящее руководство включает сведения о функциональных и качественных характеристиках пожарного ручного ствола комбинированного универсального перекрывного с регулируемым расходом и функцией импульсной подачи ОВ РСКУП-50«КУРС-8И» ТУ 28.99.39-025-34030573-2026. Сокращенная аббревиатура КУРС-8И – комбинированный универсальный ручной ствол с максимальным расходом 8 л/с импульсный. 
1.2 Стволы РСКУП-50«КУРС-8И» полностью соответствуют ГОСТ Р 9923-2021 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний».
1.2.  Конструкция ствола обеспечивает:
-  перекрытие потока огнетушащих веществ;
-бесступенчатое изменение угла факела струи от сплошной до защитной завесы;
- фиксацию положения головки управления расхода в заданном диапазоне;
-  усилие на органах управления не более 60 Н (6 кгс).

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

	2.1. Пожарный ручной ствол комбинированный универсальный перекрывной с регулируемым расходом и функцией импульсной подачи ОВ РСКУП-50«КУРС-8И» ТУ 28.99.39-025-34030573-2026 (далее Ствол) предназначен:
-  для формирования и направления сплошной или распыленной струй воды.
- для формирования и направления струи воздушно-механической пены низкой или средней кратности (в комплекте с пеногенератором);
- для  защиты ствольщика от теплового воздействия защитной водяной завесой, с регулируемой степенью плотности экранирующего факела;
- для обеспечения возможности кратковременной (импульсной) подачи огнетушащих веществ;
-   для перекрытия подачи огнетушащих средств.
	2.2. Ствол стандартного исполнения может работать с морской водой.
2.3. Ствол изготовляется в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.
2.4. Ствол готов к использованию  без предварительной подготовки.
3. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И
	№№
	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ

	
	
	Модель ствола

	
	
	РСКУП-50 «КУРС-8И»

	1. 
	Условный проход, dу, мм
	50 

	2. 
	Рабочее давление, МПа
	0,4÷0,6

	3. 
	Расход сплошной струи, л/с,
	2 ÷8

	4. 
	Расход распыленной струи, л/с, 
	2 ÷8

	5. 
	Дальность струй, м, не менее:
- сплошной
- распыленной, с углом факела 40º
	
35
18

	6. 
	Эффективная дальность распыленной струи, м, не менее
	5

	7. 
	Средняя интенсивность орошения распыленной струи, л/с·м2, (при угле факела  40°) не менее
	
0,1

	8. 
	Угол факела распыленной струи, град
	40÷120

	9. 
	Расход воды защитной завесы, л/с 
	2 ÷8

	10. 
	 Угол факела защитной завесы, град, не менее
	120

	11. 
	Диаметр факела защитной завесы, м, не менее                                              
	6

	12. 
	Расход раствора пенообразователя,  л/с,               
	6

	13. 
	Дальность пенной струи  ГПН / ГПС, м, не менее
	26 / 20

	14. 
	 Кратность пены  ГПН / ГПС, не менее
	12 / 22

	15. 
	 Габаритные размеры, не более, мм:
- длина
- высота
- ширина
	
295
215
105

	16. 
	Масса, кг, не более
	1,8


* Комплектуется по требованию заказчика 
Примечание. Значения показателей приведены при рабочем давлении (0,45±0,05) МПа. По ГОСТ 9923-21.

Отличительной особенностью ствола является обеспечение автоматического перекрытия потока ОВ при потере контроля управления  Стволом

	Показатель
	Значение

	   1 . Полный срок службы, лет, не менее 
   2. Срок сохраняемости, лет, не менее
   3. Установленная безотказная  наработка, циклов*, не менее
	10 
1
554


4. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь   П О С Т А В К И

	№ 
	Наименование
	Количество

	1
	Ствол РСКУП-50«КУРС-8И»
	1

	2
	Паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации
	1

	3
	Пеногенератор средней или низкой кратности
	   1*

	4
	Комплект ЗИП
	   1*

	5
	Плечевой ремень (с функцией рукавной задержки)
	     1**


* Дополнительная опция (не входит в стоимость ствола) 
** По требованию заказчика 
5. У С Т Р О Й С Т В О,   У П Р А В Л Е Н И Е   С Т В О Л О М    И
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    О Б С Л У Ж И В А Н И Е
5.1.  Устройство ствола
Внешний вид Ствола приведен на рис. 1. Ствол состоит из корпуса (1), рычага импульсной подачи ОВ (2),  рукояткой регулирования расхода (3), головки изменения геометрии струи (4), вертлюга (5), присоединительной головкой ГМ-50(65) (6), ремня с функцией рукавной задержки (7), скобы стопорной (8). Ствол выполнен из нержавеющей стали и термостойких высокопрочных пластмасс.

 













5.2. Управление стволом. 
Отличительной особенностью ствола является обеспечение автоматического перекрытия потока огнетушащих веществ при потере контроля управления  стволом;
Управление стволом  возможно в двух вариантах:
1. Установить рукоятку изменения расхода (3) в сторону головки изменения геометрии струи (4) до упора, что обеспечивает перекрытие потока ОВ. Нажав рычаг импульсной подачи (2) до упора, зафиксировать его стопорной скобой (8). Рекомендуем установить головку управления геометрией струи (4) в положение формирования сплошной струи. Переместить рукоятку (3) в сторону соединительной головки до первого фиксированного положения, что соответствует расходу 2 л/с. Дальнейшее перемещение рукоятки позволяет увеличивать расход с шагом 2 л/с до 4, 6 и 8 л/с. Перемещение рукоятки (3) до упора в сторону соединительной головки соответствует включению режима промывки ствола. 

ВНИМАНИЕ! При работе в импульсном режиме отсоедините плечевой ремень, установите расход не более 4 л/с и давление не более 0,4 МПА. 
Для уменьшения отдачи и вторичного ущерба от излишне пролитой воды применять в помещениях только распыленные струи.
ВНИМАНИЕ! В режиме промывки ствол имеет расход до 11 л/с и, поэтому, при промывке ствола необходимо установить головку изменения геометрии струи в положение защитной завесы.

2.  Пререкрыть ствол рукояткой (3). Расфиксировать рычаг импульсной подачи. Установить требуемый расход. Нажимая на рычаг производить тушение в импульсном режиме. 
	Для подачи воздушно-механической  пены  необходимо присоединить и зафиксировать эксцентриками (10) пеногенератор (9), установить головку управления геометрией струи в положение подачи сплошной струи с расходом 4,0 л/с, создать давление перед стволом не менее 0,6 МПа (6 кгс/см2). Встроенная в пеногенератор турбина распылителя (11) обеспечит необходимый угол распыления раствора пенообразователя.
       Для снятия пеногенератора необходимо расфиксировать эксцентрики фиксатора.


                                                                                                                      
                                                                                                                      9. Пеногенератор
                                                                                                                     10. Эксцентрики фиксатора
                                                                                                                     11. Турбина распылителя

   


 Техническое обслуживание
	5.3.1.  После применения ствола: 
-   после работы с растворами пенообразователей - промыть ствол и пеногенератор чистой водой;
-   отсоединить ствол от рукава и слить остатки воды;
-   осмотреть входную решетку и при необходимости очистить;
-   после работы в условиях низких температур - зафиксировать рычаг импульсной подачи и установить рукоятку регулирования  расхода на максимальный расход до полного высыхания канала ствола. При работе в условиях низких температур не перекрывать подачу ОВ на длительное время во избежание примерзания клапана перекрывного устройства.
5.3.2.	Храниться ствол должен при положительной температуре в помещении или в отапливаемом отсеке (кабине) пожарного автомобиля  с открытым перекрывным устройством (с установкой на максимальный расход);
5.3.3. В случае выхода из строя уплотнителя  клапана:
  - вывернуть шуруп заглушки клапана и снять заглушку, поддев ее с двух сторон острыми предметами;
- выкрутить клапан и заменить уплотнитель;
- навернуть клапан на шток и отрегулировать его положение до перекрытия канала ствола, закручивая его по часовой стрелке до плотного соприкосновения с седлом (при этом положение рукоятки изменения расхода должно соответствовать перекрытию ствола);
- установить заглушку и завернуть шуруп (заглушка фиксирует положение клапана).
	5.3.4. Металлоплакирующая смазка, примененная в конструкции ствола, обеспечивает работоспособность изделия на весь срок эксплуатации.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Внимание!  Подача воды в ствол  КУРС-8И осуществляется через один рукав Ø51мм. При большой протяженности линии, рукава магистрали должны иметь больший диаметр.

Тушение пожаров в помещениях.
При открытии проема в помещение на минимальную величину, из-за укрытия, направить ствол в проем, включить его на  расход более 2 л/с и быстрыми перемещениями головки по часовой и против часовой стрелки, провести охлаждение продуктов пиролиза и частичное осаждение дыма. Интенсивное разворачивание и схлопывание факела струи эффективно проводить при давлении 0,4-0,6 МПа (4-6 кгс/см2). Наиболее рационально при тушении пожаров внутри помещений применять только распыленные струи воды.
Меры безопасности
	-  Запрещается применять ствол вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия сплошной струи.
	- При наличии в помещении скрытой или транзитной электропроводки работы по тушению необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования.
	-  Запрещается надевать плечевой ремень ствола при подъеме и работе на высоте. К моменту пуска воды ствол должен надежно удерживаться оператором.
	-  При работе со стволом с лестниц, необходимо закрепиться за ступень лестницы поясным карабином.
	-  При работе на максимальных расходах  ствол должен располагаться как можно ниже к земле.
	-  При работе от одного автомобиля нескольких стволов, необходимо учитывать производительность пожарного насоса, т.к. резкие изменения расхода ствола могут привести к нестабильной работе насосных установок. 
	- Нельзя изменять расход ствола, если планом пожаротушения предусмотрен фиксированный.
	- Не подавать струи воды на вещества и материалы, способные взрываться и усиливать горение при реакции с водой.
	-  Не оставляйте открытый ствол без надзора на боевой позиции, даже после прекращения подачи воды.
	-  При работе на высоте обязательно наличие подствольщика.
		- Запрещается использовать ствол  в качестве ударного инструмента.
	- При работе с растворами пенообразователей не рекомендуются перекрывать ствол до перекрытия подачи  пенообразователя.
		- При работе при низких температурах не перекрывать ствол на длительное время.
		- Применять большой расход воды только на развившихся пожарах.
		- При отсутствии сведений об обесточенности электрической проводки, считать, что она находятся под напряжением и использовать только распыленную  струю.
		- Щадите нижние этажи - расхода распыленной струи 2,0 л/с вполне достаточно для тушения возможной горючей загрузки квартиры или офиса.
		- Запрещается нахождение ствольщиков внутри обвалования горящего резервуара при наличии проливов нефти или нефтепродуктов.
		- Запрещается подавать воду в незакрепленные рукавные линии при работе на высотах.  
		- При тушении пожаров строительных лесов на новостройках и реконструируемых зданиях боевые позиции ствольщиков должны располагаться не ближе 10 метров от лесов.

7.  Г А Р А Н Т И И     И З Г О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие  ствола  требованиям технических условий при эксплуатации ствола в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации,  бесплатное устранение  заводских  дефектов  в течение гарантийного срока.
7.2. В  случае  обнаружения  неисправности  ствола  по  вине  предприятия-изготовителя  необходимо  описать   неисправность на  листе  для  заметок данного руководства и выслать  изделие  в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации. При этом заводской номер ствола должен соответствовать номеру паспорта и руководства по эксплуатации ствола.
7.3. Срок  гарантии  устанавливается  18 месяцев со  дня  получения  ствола потребителем.
7.4.  Срок эксплуатации 10 лет. 

8.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О   П Р И Ё М К Е

Пожарный ручной ствол комбинированный универсальный перекрывной с регулируемым расходом и функцией импульсной подачи ОВ РСКУП-50«КУРС-8И»  заводской № ______________  соответствует 
ТУ  28.99.39-025-34030573-2026 и  признан  годным  к  эксплуатации.  
Ствол подвергнут консервации и упаковке согласно ТУ  28.99.39-025-34030573-2026.


	М.П.                                                      Дата выпуска   _____________

                                                                        Начальник ОТК   ______________

                                                                         Представитель заказчика                                                                       

________________________________


Адрес предприятия-изготовителя:

396313 Воронежская обл., м.р-н Новоусманский, с.п. Бабяковское, с. Бабяково, ул. Индустриальная, здание 64а 
Тел/факс:  (473) 221-45-26, (473) 246-67-68,  (473) 221-45-19
E-mail: info@ort-vrn.ru,   http://www.ort-vrn.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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